**Industrial Weight Checker v1.0**

**Tasti**

* S: select
* <: su
* >: giù

**Modi di lavoro:**

* Calibrazione
* Programmazione
* Lavoro

Per entrare in Calibrazione premere S all’avvio

Per entrare in Programmazione premere S a lungo durante il Lavoro

**Calibrazione e Programmazione**

Premere S per spostarsi sul successivo passo di calibrazione

Premere < o > per selezionare le voci di calibrazione

Premere S a lungo per salvare

**Voci Programmazione**

* Interval: intervallo di tempo di pesatura (in sec)
* Num Errors: numero di errori di pesatura prima che venga emesso Alert
* Diff Error: soglia sulla differenza di peso per attivazione errore
* Tare: premere a lungo < per impostare la tara
* Alert Enabled: abilita o disabilita l’out alert
* Skip Interval: tempo di attivazione del timer di skip (in min), 0 per disabilitare
* Skip Time: tempo di skip (in min)

**Voci Calibrazione**

* Cal. Gain: calibrazione gain sensore
* Cal. Offset: calibrazione offset/tara, non porre alcun peso, premere a lungo < per impostare
* Cal. Weight: pero per impostazione calibrazione
* Cal Scale: calibrazione scale, porre il peso di calibrazione, premere a lungo < per impostare

**Tasti lavoro:**

In lavorazione tasto < visualizza il tempo rimanente al prossimo skip

In Alert, premere a lungo > per resettare